sensorStop

flushCfg

dfeDataOutputMode 1

channelCfg 15 6 0

adcCfg 2 1

adcbufCfg -1 0 0 1 1

profileCfg 0 60.25 10 6 80 0 0 46.5 0 128 2000 0 0 40

chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 2

chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 4

chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 2

chirpCfg 3 3 0 0 0 0 0 4

frameCfg 0 3 128 0 20 1 0

lowPower 0 1

sensorStart